[1;1H[2J[1;31mTerminaalin tyypin valinta:[0;37m

<[1;33mT[0;37m>ty            Teletype, ei mit„„n emulaatiota
<[1;33mD[0;37m>ummyANSI      Eritt„in hidas, mutta pit„isi toimia kaikkien ohjelmien kanssa
<[1;33mA[0;37m>NSI X3.64     Todellinen emulaatio, todellinen rivien vieritys
<[1;33mV[0;37m>T320          Paras terminaaliemulaatio
<[1;33mR[0;37m>IP            Graafinen emulaatio, mutta ei vierityst„
[0m
